 **ПРАЙС-ЛИСТ НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование:** | **Толщина (мм)** | **Цена за п.м. (руб)** | |
| **Оцинкованный** | **Окрашенный** |
| **Профнастил**  С8; С20; С21; НС35; НС44; Н60; НС44; Н60; Н75;  Гладкий лис  \*Окрашенный лист в пленке +15р за п.м.  \*Двухсторонний профнастил +35руб за п.м. | 0,35 эконом | 190 | 230 |
| 0,35 | 230 | 265 |
| 0,40 | 255 | 300 |
| 0,45 | 280 | 335 |
| 0,50 | 295 | 360 |
| 0,55 | 320 | 395 |
| 0,60 | 355 | 420 |
| 0,65 | 380 | 455 |
| 0,70 | 410 | 490 |
| 0,75 | 440 | 520 |
| 0,80 | 470 | 550 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование:** | **Толщина (мм)** | **Цена за кв.м. (руб)** |
| **Окрашенный** |
| **Металлочерепица Монтеррей**  Ширина:1180мм  Рабочая ширина:1100мм  Высота профиля:39мм  Шаг волны:350мм  Тип покрытия: полиэстер | 0,35 | 260 |
| 040 | 280 |
| 0,45 | 305 |
| 0,5 | 327 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование:** | **Толщина (мм)** | **Цена за п.м. (руб)** | |
| **односторонний** | **двухсторонний** |
| **Штакетник металлический**  Форма: П-образный   1. прямой 2. закругленный   Ширина:118мм  Покрытие: полиэстер | 0,3 | 35 |  |
| 035 | 40 | 50 |
| 0,4 | 45 | 55 |
| 0,45 | 50 | 60 |
| 0,5 | 55 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование:** | **Толщина (мм)** | **Цена за п.м. (руб)** |
| **Оцинкованный** |
| **Оцинкованный фальц**  Форма: двойной стоячий фальц  Ширина: 625м  Полезная ширина:550мм  \*Изготавливается из штрипса с шириной 625мм  \* фальц с шириной 1250мм +20руб на гл. лист | 0,35 эконом | 105 |
| 0,35 | 125 |
| 0,40 | 138 |
| 0,45 | 150 |
| 0,50 | 160 |
| 0,55 | 170 |
| 0,60 | 188 |
| 0,65 | 200 |
| 0,70 | 215 |
| 0,75 | 230 |
| 0,80 | 245 |

